**Kontrolní tabulka k příloze č. 1 technická specifikace**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Parametry:** | **požadované** | **nabízené** | **splněno ano/ne** |
| **Motor:** | Palivo diesel |  |  |
|  | Čistý výkon min. 235 kW/2200 min-1 |  |  |
|  | Objem palivové nádrže min. 150 l |  |  |
| **Řízení:** | Řízení levostranné |  |  |
|  | převodovka manuální, min. 12 stupňů (10 vpřed, 2 vzad) |  |  |
|  | Pohon kol min. 6x6 |  |  |
|  | Náprava přední řízená, hnaná s výkyvnými polonápravami, zapínatelný pohon |  |  |
|  | Nápravy zadní hnané, s výkyvnými polonápravami, uzávěrky osových diferenciálů. Pérování vzduchovými vlnovci s teleskopickými tlumiči  |  |  |
|  | Přejezdová rychlost 0-95 km/h |  |  |
| **Kabina:** | Jednoprostorová, nedělená, 5+1 osob min. |  |  |
|  | elektrické sklápění kabiny |  |  |
|  | Protiskluzová podlaha |  |  |
|  | Topení nezávislé naftové |  |  |
|  | Certifikované držáky dýchací techniky v opěradlech zadních sedadel - min. 4 ks |  |  |
|  | Vývody elektrického rozvodu pro dobíjení komunikačních zařízení |  |  |
|  | V prostoru místa nástupu strojníka do kabiny - zásuvka pro dobíjení baterií a samostatné přípojné místo pro doplňování tlakového vzduchu z vnějšího zdroje |  |  |
|  | Výstražné a signalizační osvětlení modré barvy, zábleskové s reprodukcí mluveného slova |  |  |
|  | Ochranné mřížky předních světel |  |  |
|  | Barva vozidla bílá barva RAL 9003 a červená barva RAL 3000 |  |  |
| **Rozměry a hmotnosti** | Výška max. 3100 mm |  |  |
|  | Délka vozidla max. 8800 mm |  |  |
|  | Celková hmotnost max. 21000 kg |  |  |
|  | Užitečná hmotnost max. 6900 kg |  |  |
|  | Brodivost min. 1200 mm |  |  |
| **Nástavba:** | Objem nádrže na vodní hasivo min. 6 m3 |  |  |
|  | Osvětlené boční úložné skříně min. 4 ks s roletou |  |  |
|  | Schránky na uložení rozměrného požárního příslušenství - osvětlené |  |  |
|  | Výstup na horní část nástavby- žebřík |  |  |
|  | Horní část nástavby pochozí, protiskluzová, osvětlená |  |  |
|  | Osvětlovací stožár min. 20.000 lm, výška min. 5 m od země, osvětlený rádius 360° |  |  |
|  | Výstražné a signalizační osvětlení oranžové barvy |  |  |
| **Čerpací zařízení:** | Nové |  |  |
|  | Plnění externí - plovoucím čerpadlem |  |  |
|  | Výkon čerpadla min. 3000 l/ min-1 podle ČSN EN 1028-1 |  |  |
|  | Sací hrdlo čerpadla pro sání z obou stran |  |  |
|  | Proudnice lafetová odnímatelná nebo sklopná  |  |  |
|  | Naviják průtokový, elektrický s tvarově stálou hadicí DN 25, min. 60 m dlouhá |  |  |
| **Příslušenství:** | Tažná tyč |  |  |
|  | Přední kropící lišta |  |  |
|  | Vozidlová radiostanice kompatibilní s ostatními radiostanicemi v rámci IZS  |  |  |
|  | Katalog náhradních dílů (možno v el. podobě) |  |  |
|  | Návod k obsluze a údržbě vozidla (možno v el. podobě) |  |  |
|  | Technický průkaz vozidla |  |  |
|  | První náplně provozních hmot vč. nafty |  |  |
|  | Zvuková výstraha při couvání |  |  |
|  | Lékárnička, výstražný trojúhelník, hasicí přístroj |  |  |
|  | Přenosný záchranný a zásahový žebřík pro hasiče pro tři osoby s dostupnou výškou min. 8m |  |  |